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1. 加油站执法检查如何开展？
2. 现场抽测如何开展？
3. 如何检查油气处理装置？
4. 油气、油气回收系统是什么？
5. 加油站油气回收密闭点位泄漏检测限值是多少？
详情如下：
1. 加油站执法检查如何开展？
（1）卸油环节
一是检查加油站泄油口是否安装油气回收接口。
二是检查汽油卸油接口和油气回收接口是否安装截流阀，或者是否安装密封式快速接头和盖帽。
三是检查卸油接口和油气回收接口非卸油状态是否用盖帽盖上，打开盖帽检查截流阀门是否关闭（阀门与管线平行为开启，阀门与管线垂直为关闭）。
现场检查时未遇到卸油时，需查看卸油作业或卸油视频，卸油时是否连接专用油气回收软管；卸油管路阀门开启、关闭顺序是否符合操作规程。
（2）加油环节
一是检查加油枪是否为油气回收型加油枪，油气回收型加油枪与普通型加油枪的区别是具有油气回收孔、集气罩。
二是检查集气罩是否完好无破损，加油时集气罩是否紧密贴在汽车油箱加油口。
三是检查加油机是否安装油气回收管道和真空泵、查看控制阀（含检测口）的开启状态、检查真空泵运行状态（加油时真空泵是否有声音、震动和发热等现象）。
（3）储油环节
一是检查井内是否存在较为严重的油气浓度，即存在气味和油气升腾或波动。
二是检查是否安装智能监控液位仪表。
（4）台账记录
一是检查自行监测情况，查看是否制定自行监测方案，是否开展自行监测，自行监测情况是否保存原始监测记录。
二是检查油气回收三项（气液比、液阻和密闭性）指标、密闭点位泄漏检测指标、厂界无组织排放浓度是否符合标准规范。
三是检查环境管理台账，查看实行排污许可管理的加油站是否建立生产设施运行管理信息、污染治理设施运行管理信息等环境管理台账记录。
四是检查管理维护记录，查看是否建立油气回收系统参数设置等技术档案；是否制定油气回收系统管理、操作规程，是否定期检查、维护、维修并记录留档。
2. 现场抽测如何开展？
（1）使用油气回收三项检测仪抽测气液比（必测）、液阻和密闭性，根据标准判断是否符合要求。
（2）抽测油气回收密闭点位泄露情况。使用氢火焰离子检测仪(FID)或者光离子化检测仪(PID)，或者红外热成像气体泄漏检测仪，对油气回收密闭点位进行泄漏情况现场检查。
检测位置为卸油接口、油气回收接口、加油机、油气回收处理装置、人井、各种油气连接管道、各类阀等，包括卸油时油气回收检测位置连接管的连接点。
3、如何检查油气处理装置？
一是检查油气处理装置是否正常运行，是否断电、仪表盘显示是否正常。二是检查进气管、回油管球阀是否保持开启状态。三是检查油气处理装置安装是否规范。四是检查油气处理装置自行监测台账记录，判别监测结果是否超标。
4. 油气、油气回收系统指的是什么？
油气即加油站加油、卸油和储存汽油过程中产生的挥发性有机物，《加油站大气污染物排放标准》采用非甲烷总烃作为油气排放控制项目。
油气回收系统由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统、在线监测系统和油气处理装置组成。
油气回收系统的作用是将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油品运输汽车罐内，运送到储油库集中回收变成汽油。
5. 加油站油气回收密闭点位泄漏检测限值是多少？
采用氢火焰离子化检测仪（以甲烷或丙烷为校准气体）检测油气回收系统密闭点位，油气泄漏检测值应小于等于 500 微mol/mol。
